При строительстве дома встает вопрос о выборе покрытия крыши.  
Кровельный материал выбирается по совокупности качеств. Если требуются приемлемая цена, износоустойчивость, не сложный монтаж и качество, то обратите внимание на мягкую черепицу Ондувилла.  
В последнее время Ондувилла пользуется все большей популярностью. При изготовлении черепицы применяют технологию «высокая прочность. Все изделия кровли соответствуют европейским стандартам. Основой для мягкой черепицы является целлюлоза и крошка минеральная, которые пропитываются битумом, именно благодаря этой технологии Ондувилла очень эластична и водонепроницаема. Она прекрасно подходит для покрытия крыш домов из дерева, и камня, и кирпича. Она отличается от Ондулина не только внешне, но и будет служить 15 лет.  
Эта мягкая черепица хорошо переносит действие ультрафиолетовых лучей, не требует специального ухода, устойчива почти ко всем вредным воздействиям.  
При этом Ондувилла повторяет основные характеристики Ондулина: не перегревается на солнце, не поддается коррозии и не грохочет при осадках.  
Она прекрасно смотрится в любом декоре сада.  
Технические характеристики в сочетании с низкой стоимостью данного материала позволяют сэкономить на обустройстве кровли дома.  
Достоинства Ондувиллы.  
• В список преимуществ Ондувиллы можно поставить естественный вид кровли, который очень напоминает черепицу из натуральных материалов.  
• Черепица мало весит, что позволяет экономить не делая усиленные стропила, её не трудно загрузить и перевезти.  
• Ондувилла обладает звукоизоляцией, внутри помещения не слышен шум дождя, попадающего на крышу.  
• Материал имеет шероховатую поверхность, и поэтому снег, который ложится на крышу, играет роль теплоизоляции зимой.  
• Так как в черепице нет железа, она не подвержена коррозии.  
• Черепица устойчива почти ко всем агрессивным воздействиям.  
•Листы частично имеют более темный окрас, если укладывать их этой стороной, можно достигнуть 3D эффекта.  
В составе кровельного материала отсутствует асбест, поэтому ничто не вредит людям.  
• Монтаж Ондувиллы не составляет особого труда, и это тоже можно отнести к плюсам.  
• Черепица гибкая, её можно уложить на сложные крыши.  
• Можно обрезать любой пилой, лобзиком, легко обрабатывается  
Недостатки Ондувиллы.  
1. Самый первый недостаток-пожароопасность. Хотя черепица и обрабатывается огнезащитными составами, она горит.  
2. Летом, при нагреве солнцем, битум, который входит в состав Ондувиллы, размягчается, поэтому ходить по ней не рекомендуется.  
3. Как и другие материалы для крыш, Ондувилла может покрываться мхом и плесенью, особенно в местах куда редко попадает солнце. С этим легко справится щетка и струя воды из шланга.  
4. Поверхность шероховатая, поэтому снег не будет самопроизвольно скатываться с крыши.  
Монтаж:  
Монтаж кровли не требует особых усилий, главное передвигаться по крыше с помощью лестницы с мягкой подложкой. Инструменты нужны тоже элементарные – молоток и пила, или лобзик.  
• Укладку листов нужно начинать внахлест, с угла где больше дует ветер.  
• Первый лист нужно положить, чтобы он свисал с крыши на 5-10 см., строго параллельно скату.  
• Для Ондувиллы выпускаются специальные гвозди, их нужно вбивать в каждую верхнюю волну, и точно под углом 90 градусов.  
• Листы черепицы укладываются внахлест на одну волну.  
• Каждый второй ряд нужно начинать с середины предыдущего ряда, что предотвращает деформацию углов, и придает прочность покрытию.  
• Если последний лист черепицы выступает за скат крыши его нужно подрезать.  
Материал для крыш выбирается по совокупности всех характеристик, если нужна невысокая цена, прочность, несложный монтаж, долгая служба и оригинальность строения стоит остановить выбор на мягкой черепице Ондувилла.  
В любом случае выбор остается за вами!